**中检院传递窗采购项目详细需求**

1. **运行环境**

工作条件：用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的物品传递，并对物品进行杀菌消毒。  
工作电压：220V

1. **技术要求**

根据实际需求定制，材质：304不锈钢。前后双开门，内置紫外灯，至少三面消毒；内置不锈钢架子等。

1. **配置清单**

标准配置

**4.技术资料**

4.1提供仪器设备的中文安装、操作手册。   
4.2提供仪器设备的中文维修保养手册。   
4.3仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

**5.技术服务**

5.1安装、校准与试运行：应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。   
5.2负责为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。培训时间不少于一个工作日。   
5.3在保修期内，供货厂商在接到用户要求对所购仪器设备进行维修时，应在24小时之内给予答复，并派出维修人员在三日内到达用户现场进行维修服务。   
5.4提供彩页。

5.5传递窗定位后修复墙体及洞口周边。